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引言
[bookmark: OLE_LINK46]习近平总书记指出，要实现生活设施便利化、现代化，村容村貌要整洁优美。“十五五”规划纲要提出，推进宜居宜业和美乡村建设，学习运用“千万工程”经验，深入实施乡村建设行动，逐步提高农村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度，创造乡村优质生活空间。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，指导各地科学有序推进村容村貌整治提升，制定本导则。 
本导则围绕道路街巷、农房庭院、公共空间、公用设施、绿化美化、自然环境六类要素，提出村容村貌提升的技术指引和实施路径。各地可结合实际因地制宜细化要求。











[bookmark: _Toc225332837]1 总则
[bookmark: _Toc225332838]1.1目的意义
[bookmark: OLE_LINK38]为指导各地科学规范开展村容村貌提升，深入实施乡村建设行动，推进宜居宜业和美乡村建设，创造乡村优质生活空间，制定本导则。
[bookmark: _Toc225332839]1.2适用范围
[bookmark: OLE_LINK39]适用于全国村庄村容村貌整体提升工作，可作为各类村庄规划编制、村容村貌设计与实施等相关工作的参考依据。各地在使用导则时，可结合村庄实际制定具体措施。  
[bookmark: _Toc225332840][bookmark: OLE_LINK149]1.3基本原则
[bookmark: OLE_LINK40]1.3.1融于自然、和谐共生。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，促进村庄形态与自然环境相得益彰，留住田园风光。
1.3.2 因地制宜、分类指导。根据不同地区资源禀赋、自然条件、经济社会发展水平等因素，差异化推进，打造各具特色的现代版“富春山居图”。
[bookmark: OLE_LINK21]1.3.3 立足乡土、彰显特色。保护乡村文物古迹及周边风貌，传承保护传统村落民居和优秀地域文化，把传统风貌和现代元素有机融合，留住乡风乡韵乡愁。
1.3.4 循序渐进、有机更新。采用微介入低投入的“绣花”功夫，注重小规模、渐进式、精细化的微改造，避免大拆大建。
1.3.5 农民主体、多方参与。坚持为农民而建，充分尊重农民意愿，构建政府、市场主体、村集体、农民等多方共建共管格局。
[bookmark: _Toc225332841][bookmark: OLE_LINK179]1.4总体要求   
[bookmark: OLE_LINK41]突出村容村貌整体塑造，注重与山水林田湖草等自然环境的有机融合，保持延续村落组团、街巷路网、建筑院落等空间格局，合理控制新建及改造建筑的体量、色彩与材质，提升风貌整体协调性。
[bookmark: _Toc225332842]1.5规范性文件引用
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T51224 乡村道路工程技术规范
[bookmark: OLE_LINK63]JTG 2111   小交通量农村公路工程技术标准
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54]JTG /T 3381-03 小交通量农村公路交通安全设施设计细则
GB/T43561 乡村美丽庭院建设指南
GB/T44347 乡村绿化技术规程  
[bookmark: _Toc225332843][bookmark: OLE_LINK180]1.6 术语
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK48]1.6.1 村容村貌 village appearance
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75]村庄外观和风貌的综合反映，是基于地域自然环境和人文背景所形成的可感知的景观特征和文化内涵，通常包括道路街巷、农房庭院、公共空间、公用设施、绿化美化、自然环境等要素。
[bookmark: _Toc225332844]2 道路街巷
[bookmark: _Toc225332845]2.1 路网系统
[bookmark: OLE_LINK25]2.1.1 应顺应地形和现有村庄肌理，不宜生硬套用环路、中轴线、几何构图等城市道路布局方式。
2.1.2 根据村庄规模和类型，合理确定道路系统，满足农民日常生活出行需求，兼顾生产运输、休闲旅游等功能，完善必要配套设施。
[bookmark: _Toc225332846][bookmark: OLE_LINK17]2.2通村公路  
[bookmark: OLE_LINK30]2.2.1 应与干线公路衔接顺畅，道路等级、断面形式等应符合GB/T51224的要求。
2.2.2 合理控制沿线建筑后退道路红线的距离，注重道路两侧田园景观，沿路优先选用乡土树种或当地经济果木，保持乡土特色。
[bookmark: _Toc225332847]2.3村内道路
[bookmark: _Hlk219010722]2.3.1 一般分为干路、支路、巷路。
2.3.2 干路宜为双车道，选择适宜的断面形式，合理控制建筑后退道路距离。    
2.3.3 支路宽度宜满足交通、消防等通行能力要求，路面为单车道时，可根据实际情况设置错车道。
2.3.4 巷路以慢行交通为主，可供非机动车及行人通行，雨水充沛的地区巷路宜设置雨水边沟。
[bookmark: _Toc225332848]2.4特色道路 
2.4.1 一般包括乡村旅游路、产业路、乡村步道等。
2.4.2 根据出行、游览等需求，加强路面整治，设置标识及照明系统，与沿线景观相融合。
[bookmark: _Toc225332849]2.5 道路铺装
[bookmark: OLE_LINK26]2.5.1 路面硬化应结合实际需求，做到耐久适用、便于养护，应符合JTG 2111的要求。
2.5.2 各等级道路铺装形式、颜色等宜统一协调，符合村庄整体风貌。
2.5.3 历史文化名村、传统村落等具有风貌特色的村庄应彰显原生风貌，鼓励采用传统建筑材料和传统工艺。
[bookmark: _Toc225332850]2.6 配套设施
2.6.1 停车场应结合村庄出入口及路网系统，采取集中与分散相结合的方式布局，宜与乡村风貌相统一。
2.6.2 交通标识可独立设置，也可结合景观设施设置，应符合JTG/T 3381-03的要求，宜体现乡土特色。
[bookmark: _Toc225332851]3 农房庭院 
[bookmark: _Toc225332852]3.1农房 
3.1.1 应考虑地形地貌、气候条件、文化传统等因素，体现地域特征、民族特色和时代风貌，注重保持田园特色。
3.1.2 农房建设应符合村庄规划整体要求，对形体、色彩、屋顶、墙体、门窗和装饰等要素进行引导。   
3.1.3 涉及历史文化名镇名村、传统村落、传统民居的农房建设，应符合有关法律法规和保护规划要求。保留或改造有一定历史价值的农房，宜保持原有体量和形态特征，延续地域建筑风貌。  
[bookmark: _Toc225332853][bookmark: OLE_LINK1]3.2庭院
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK52]3.2.1 庭院布局、庭院风貌、环境卫生等方面，应符合GB/T43561的要求。 
3.2.2 根据地方乡风民俗、文化特色、家庭需要等进行设计建设，与村庄肌理、生态环境、农房风貌等相协调。
3.2.3 合理控制庭院围墙高度，围墙的风格、色彩和材质应与农房主体风貌、村庄整体风貌等统一协调。 
[bookmark: OLE_LINK51]3.2.4 庭院绿化美化宜采用本地特色植物，有条件的可设置和庭院环境相协调的景观小品。
[bookmark: _Toc225332854]4 公共空间
[bookmark: _Toc225332855][bookmark: OLE_LINK219]4.1 环境整治 
4.1.1 应保持公共空间整洁美观，整治乱贴乱画、乱堆乱放、私搭乱建等。
4.1.2 应维护梳理农村电力线、通信线、广播电视线“三线”。
[bookmark: _Toc225332856]4.2 空间节点 
4.2.1 主要包括村庄入口、文体活动广场、传统街巷、滨水空间等。
4.2.2 应立足农民需求，结合村庄内重要公共建筑、自然环境等合理布局、优化设计，营造整洁有序的空间环境。
[bookmark: _Toc225332857]4.3 标识系统
4.3.1 主要包括广告牌、宣传栏、导览系统等。
4.3.2 应统一规划、规范设置、清晰明确，宜融入村庄特色文化符号或形象元素。
[bookmark: _Toc225332858]5 公用设施
[bookmark: _Toc225332859]5.1 公共基础设施 
[bookmark: OLE_LINK24]5.1.1 主要包括电力、通讯、供水、排水、燃气、照明等设施。
5.1.2 在满足规范要求的前提下，有条件的可采用地下埋设方式，尽量减少对村容村貌的影响。
5.1.3 必要的地面设施体量宜小不宜大，可通过绿化种植等方式进行遮蔽或美化。
5.1.4 按需完善村庄公共照明设施，路灯应间距合理、规格统一、美观整齐，优先选用节能灯具，灯具外形宜体现乡土特色。有条件的村庄可在重要节点、休憩空间等区域设置景观照明。
[bookmark: _Toc225332860]5.2 公共服务设施 
[bookmark: OLE_LINK28]5.2.1 主要包括学校、卫生室、养老服务站点、文体活动中心、商店、综合服务中心等公共建筑。
5.2.2 应按照村庄总体布局要求，布置在位置适宜、交通方便地段。
[bookmark: OLE_LINK29]5.2.3 宜运用传统材料和工艺，融入地方建筑传统元素，彰显乡村文化特色。
5.2.4 服务外来旅游、旅居人口的游客服务中心、民宿接待点等设施的风貌应与村庄整体协调，宜运用乡土材料和传统元素，彰显地域特色。
[bookmark: _Toc225332861]6 绿化美化
[bookmark: _Toc225332862][bookmark: OLE_LINK22]6.1 公共绿地 
6.1.1 科学布局公共绿地，合理确定绿地规模。
6.1.2 优先采用乡土树种草种，兼顾经济性和观赏性。
6.1.3 严格保护古树名木及其自然生境。
[bookmark: _Toc225332863]6.2 “四旁”绿化 
[bookmark: _GoBack]6.2.1 包括宅旁、路旁、水旁、村旁绿化，宜选用低成本、易养护、具有观赏性与实用价值的乡土植物，应符合GB/T44347的要求。
6.2.2 宅旁绿化可在有条件地方采用墙面立体绿化方式。
6.2.3 路旁绿化宜选用株型整齐的植物，避免遮挡视线、影响采光等。
6.2.4 水旁绿化应选用耐湿、固岸的乡土植物，优先配置具有水质净化功能的植物。
6.2.5 村旁绿化宜兼顾生态防护、景观美化与生物多样性保护。
[bookmark: _Toc225332864]6.3 美化
[bookmark: OLE_LINK6]6.3.1 墙体美化宜采用与村庄整体色调、环境相协调的色彩，保护类建筑立面美化应兼顾美观及建筑保护。
6.3.2 构筑物美化宜采用乡土材料，与农房、绿化等相融合。  
[bookmark: _Toc225332865]7 自然环境
[bookmark: _Toc225332866][bookmark: OLE_LINK45]7.1山体林相
7.1.1 应保持村庄周边森林、草原等自然生态本底，禁止开山采石、乱砍滥伐或过度放牧。
7.1.2 因地制宜修复受损山体，恢复生态功能。 
7.1.3 历史文化名村和传统村落，应保持周围的原有地形地貌。   
[bookmark: _Toc225332867]7.2水体环境
7.2.1 尽量保持河道水系原生形态，不宜对自然河道随意截弯取直，不宜填塘、改渠、硬化护岸。
7.2.2 应保持水系连通，开展水环境生态修复，强化生物多样性保护，不得向水体直接排放污水、倾倒生活垃圾、农业生产废弃物等。
7.2.3 滨水和岸线景观宜与乡村地域文化融合，保护利用农业水利设施，塑造特色岸线风貌。
[bookmark: _Toc225332868]7.3田园风光
7.3.1 契合乡村地理特征，彰显农业特色和农耕文明，整体保护田园风光。
7.3.2 宜结合田园肌理规划农作物种植，搭配乡土植物形成景观层次，提升田园风光辨识度。
7.3.3 避免农业设施对田园风光造成破坏，宜保留具有历史文化价值的农业设施。
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